**中国电建水电八局**

**中电建长崃(浠水)新材料有限公司骨料加工系统**

**带式输送机采购项目**

# **招标****公告**

**招标编号：POWERCHINA-0108-220021**

## 一、招标条件

受中电建长崃（浠水）新材料有限公司（以下简称“招标人”）委托，中国水利水电第八工程局有限公司采购中心（以下简称“招标机构”）以公开招标方式采购骨料加工系统78条带式输送机（带宽800mm-2000mm）设备，采购设备计划使用自有资金用于本次招标后所签订合同的支付。

## 二、项目概况、招标范围

1、项目概况：

湖北省黄冈市浠水县卧龙庵矿区建筑用花岗岩、片麻岩矿项目（以下简称“项目”）距县城直线距离9.6km；矿区主要储有片麻岩、花岗岩，矿体品质可达建筑石料矿业指标Ⅰ～Ⅱ级质量要求；骨料加工系统处理能力达2000万吨/年，设计处理能力4000t/h；项目由矿山及骨料加工系统工程、长胶廊道工程、码头工程等三大工程构成。

项目位置情况：浠水县卧龙庵矿区建筑用花岗岩、片麻岩矿项目位于湖北省黄冈市浠水县，靠近浠水县罗兰道S202公路，距G45大广高速公路兰溪出入口约5km路程。

工作环境和条件:

（1）海拔高度：＜300m。

（2）环境温度：多年平均气温16.9℃，极端最高气温达40℃，极端最低气温零下12.5℃。

（3）多年平均相对湿度：年平均相对湿度80%，最低湿度为9%。

（4）岩石性质：

片麻岩：饱和状态下单轴极限抗压强度为60.00－142.90MPa，饱和状态下单轴平均抗压强度约114.30MPa，平均压碎值指标19.05%，坚固性平均0.6%，容重2.85g/cm³。主要岩性为绿帘石角闪斜长片麻岩、花岗质片麻岩，其中，绿帘石角闪斜长片麻岩主要矿物成分为斜长石38%、角闪石32%、石英18%，绿帘石10%、阳起石2%，铁质微量；花岗质片麻岩主要矿物成分为斜长石48%、钾长石20%、石英24%，角闪石2%，黑云母6%，铁质微量。化学成分平均含量：SiO2含量59.35%、Fe2O3含量9.07％、Al2O3含量13.79%、K2O含量2.78%、Na2O含量2.92%、SO3含量0.42%。

花岗岩：饱和状态下单轴极限抗压强度为80.00－225.00MPa，饱和状态下单轴平均抗压强度约132.60MPa，平均压碎值指标18.05%，平均坚固性指标0.5%，容重2.73g/cm³，主要矿物成分为钾长石46％、斜长石32％、石英22％、黑云母、铁质微量，化学成分平均含量：SiO2含量74.49%、Fe2O3含量2.34%、Al2O3含量12.74%、K2O含量3.13%、Na2O含量3.95%、SO3含量0.035%。

（5）系统采用全湿法生产。

（6）电源电压等级：AC380V/50HZ和AC10KV/50HZ。

（7）运输的物料：由花岗岩、片麻岩加工生产而成的0mm～4.75mm，5mm～10mm，10mm～16mm，16mm～25mm四种砂石骨料，物料堆积密度按1.45t/m3计。

2、招标范围：78条带式输送机，带宽800mm-2000mm。

单条输送机包含但不限于：驱动装置、与永磁电机配套的变频器、托辊组，滚筒组，拉紧机构，制动机构，测温装置，安全保护装置，中间架、支腿组及连接件等除预埋件外的全套设备，随机备品备件、专用工具、技术资料、现场指导安装调试服务、技术培训等；不含输送带、头部漏斗、尾部接料斗、桁架、立柱、动力电缆、集中控制、安装调试。投标人依据招标人提供的图纸进行设计计算和部件选择并报价。

提供**18个月**的质量保证服务。

3、采购数量

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 规格型号及主要技术参数 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 带式输送机 | 带宽：800mm-2000mm（详见招标文件附件2《带式输送机参数表》） | 条 | 78 | 骨料加工系统 |

4、交货时间：2022年5月15日开始交货，2022年6月30日全部交货完成（如不能满足要求，提供最早到货时间）；实际供货时间可能与交货时间存在差异，中标人不得因此向招标人提出任何补偿要求。

6、交货地点：湖北省浠水县卧龙庵矿区建筑用花岗岩、片麻岩项目施工现场指定地点。

7、质量要求：卖方保证货物在装箱发货前经过严格测试，质量、技术参数及性能均满足合同要求的最终新产品，产品质量、规格和技术要求符合该产品国家标准、行业标准。必须遵照执行的技术标准、规程规范主要有（包含但不限于）：GB 50431《带式输送机工程设计规范》、GB 14784《带式输送机安全规范》、GB/T10595《带式输送机》。

8、付款方式：采购合同签订后预付合同总额30%的预付款（支付前需提供等额预付款保函）；货到施工现场，开具相应发票，支付合同总额30%的到货款，且到货款可根据到货进度分批支付；安装调试验收合格后支付合同总额35%的验收款，剩余5%为质保金，质保期满后无质量问题无息支付。

## 三、投标人资格要求

投标人必须满足以下全部资格要求：

1、**投标人须为制造企业，**必须是依照中华人民共和国法律设立并在中华人民共和国境内登记注册的独立法人，企业注册资本金壹亿元人民币及以上。具有有效期内的管理体系认证证书。

2、投标人是增值税一般纳税人，能开具增值税专用发票。

3、投标人近3年具有与本次招标产品中带宽2000mm及以上的带式输送机销售业绩不少于10条并提供证明资料（附合同扫描件等），且近3年具有单条带式输送机功率500kw及以上配套永磁电机的销售业绩不少于2条并提供证明资料（附合同扫描件等）。

4、投标人具有良好的银行资信和商业信誉，没有处于被责令停业，财产被接管、冻结、破产状态。

5、投标人具有良好社会信誉，近三年无不良履约记录，有完成本项目合同的财务、生产或供货能力。

6、本次投标不接受联合体投标。

7、本次投标不接受代理商投标。

8、投标人不存在《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》禁止投标的情形。

9、本项目采取资格后审方式。

## 四、招标文件的获取

1、凡满足本公告规定的投标人资格要求并有意参加投标者，请于2022年02月11日10:00:00前（北京时间）在中国电建设备物资集中采购平台（https://ec.powerchina.cn，以下简称“集采平台”）获取招标文件。

2、有意参加投标者需在线上传下列资料及购买招标文件缴费凭证后方可下载标书：

购买招标文件经办人身份证和法定代表人签发的针对本招标项目购买招标文件授权委托书或介绍信（加盖公章）扫描件（合并文件上传）。

3、招标文件每套工本费为人民币（大写）：壹仟元整（￥1000元）（出具收款收据，不提供发票）。招标人提供电子版招标文件。支付招标文件费采用银行汇款方式，售后不退，采用银行汇款在备注中注明招标项目名称。收款单位信息如下：

收款单位户名：中国水利水电第八工程局有限公司

收款单位账号：43001791061050000164

开户行：建设银行长岭支行

收款单位开户行行号：105551002020

转账备注：**汇局本部1101账户，220021标书款**

**五、投标文件的递交**

1、投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）为2022年02月22日10时00分（北京时间），投标人应在截止时间前通过集采平台递交电子投标文件。

（1）本次采购将通过集采平台全程在线开展，电子投标文件的加密、提交、解密及签到等流程须各投标人在线进行操作。投标人须提前办理数字证书用于在线投标，办理方式1）直接下载“中招互连”APP自助办理数字证书，客服电话：4000809508；方式2）请登陆https://ec.powerchina.cn/caHandle.html联系客服提供相关材料办理实体数字证书，并严格按照要求进行在线投标，因操作流程失误造成的投标失败将由投标人自行承担后果。

（2）各投标人须登陆集采平台使用电子钥匙进行电子投标文件的编制、加密和在线投递。请各投标人充分考虑文件大小、网络速度的影响并预留充足的时间，逾期将无法提交（**电子投标文件的在线投递建议至少提前12小时完成**）。

（3）各投标人须使用电子钥匙登录集采平台投标管家客户端进行在线签到，在线签到的截止时间同电子文件的递交截止时间，未进行在线签到的投标人将无法进行后续投标流程**（为保证签到环节顺利完成，建议提前1h完成在线签到）。**

（4）投标截止时间后，各投标人须使用电子钥匙登陆集采平台投标管家客户端对投标文件进行在线解密。

（5）电子投标文件的加密、提交、解密及签到等流程须各投标人在线进行操作。

（6）逾期送达的投标文件，电子招标投标交易平台将予以拒收。

2、投标截止时间及递交地点如有变动，招标人将及时通过集采平台通知所有已购买招标文件的潜在投标人。

**3、递交投标文件前须在中电建集中采购电子平台向中国水利水电第八工程局有限公司或股份公司申报合格供应商资格，成为合格供应商后方能进行投标文件递交和开标。因投标人自身原因导致合格供应商资格未能申报成功，造成投标文件无法递交和开标的，由投标人承担其全部后果。**

4、合格供应商申报及集采平台使用问题可咨询平台客服，客服电话：4006-27-4006，具体联系方式请根据网站首页“联系我们”列表中查找相应客服经理电话。

**六、发布公告的媒介**

本次招标公告同时在中国电建招标与采购网（http://bid.powerchina.cn)、中国电建设备物资集中采购平台（https://ec.powerchina.cn）发布。

**七、联系方式**

招 标 人：中电建长崃（浠水）新材料有限公司

地 址：浠水经济开发区闻一多大道58号

邮 编：438000

联 系 人：田海波/熊爱芳

电 话：13548658818/13975836522

招标机构：中国水利水电第八工程局有限公司采购中心

地 址：湖南省长沙市天心区常青路8号

邮 编：410004

联 系 人：刘先生

电 话：13787185384

## 八、提出异议的渠道和方式

电 话：13787185384

电子邮箱：116560@powerchina.cn

**九、监督机构**

监督机构：中国水利水电第八工程局有限公司纪委办公室

监督电话：0731-82822109

2022年01月28日